1、选C，不属于的是二十进制。

2、选E

3、选B，帕斯卡加法器：内动力式计算机器

4、选D，织布机有贡献，差分机有贡献，提花机也有贡献。

5、选D，巴贝奇设计的分析机不仅包括齿轮式“存贮仓库”（Store）和“运算室”即“作坊”（Mill），而且还有他未给出名称的“控制器”装置，以及在“存贮仓库”和“作坊”之间运输数据的输入输出部件。巴贝奇分析机：内程序式计算机。

6、选A。图灵机停机不可判定是正确的。计算规则预先存储，执行时间有限，并不保存所有问题的结果。问题求解由程序或过程给出。最简单的图灵机是二进制的。在每一时刻，机器所处状态，带子上已写符号的所有格子以及机器当前扫视的格子位置，统称为机器的格局。图灵机从初始格局出发，按程序一步步把初始格局改造为格局的序列。此过程可能无限制继续下去，也可能遇到指令表中没有列出的状态、符号组合或进入结束状态而停机。在结束状态下停机所达到的格局是最终格局，此最终格局就包含机器的计算结果。图灵机停机不一定是可计算的。

7、选A。图灵机有无限长的纸带，通用计算机不保存所有问题的结果。选C

8、选B，行为主义角度给出了人工智能的定义。

9、选B，冯•诺依曼在他的时代将进行大量平行计算的大脑的容量与计算机进行了对比，得出大脑有更强大的记忆力和速度的结论。现在能够在功能上仿真人脑（每秒运行约1016次），在某些方面能达到保守估计的人脑速度的第一代超级计算机已经出现。

10、选A，A closed circuit in parallel with an open circuit in either order is a closed circuit。与任一阶开路并联的闭合电路是闭合电路。选D

11、选C，为了给美国军械试验提供准确而及时的弹道火力表，迫切需要有一种高速的计算工具。因此在美国军方的大力支持下，世界上第一台电子计算机ENIAC于1942年开始研制。每秒可进行5000次加法运算，使用十进制，具有1.8万个电子管。

12、选D，BC说法正确。将编好的程序和原始数据先存入存储器中，然后再启动计算机工作，这就是存储程序的基本含义，A正确。

13、选B，直接寻址，操作数地址在指令中，一次。

14、选D，12位地址码，即2的12次方。选B

15、选A，CPU不存储BIOS程序。

16、选C，TLB提供地址映射，不提供数据暂存。

17、选D，数字器件层不属于组成原理范畴。选B

18、选D，都是，高级语言有编译型和解释型语言。

19、选C，2的16次方为64k。

20、选B，MIPS是每秒处理的百万级的机器语言指令数，IPC为CPU每一时钟周期内所执行的指令多少。900M/2=450M为每秒的时钟周期数即主频。

16道正确。